<60F-W0>[ka] = cq de hb9htc = ge dr yl, swl es om. Es folgt das Morsetraining des htc, helvetia telegraphy club, Uebung Nr. 51 = nw Tempo 45/9 wpm<45F60W3000> <W0>= 23887 56678 20945 wednj = tks dr om Ricardo fer fb CW QSO es tks fer HTC-Nr. 49. Ich wuerde mich sehr ueber eine QSL-Karte freuen. GL, have fun es vy 73 + de hb9htc = nw Tempo 60/12 wpm<60F-W3000> <W0>= Unter Umstaenden, unter anderen Umstaenden, was braucht es dazu? Nicht viel - schon passiert. = AT Sprint 3, an ultra small, ultra light, trail frendly rig. Designed and produced by Steven Weber, KD1JV. = (that's it) thats nothing, that's NMD-like, superb. = 4tguz 5hlwe losirh wxdte bghop 43242 32894 ?/bnm + de hb9htc = nw Tempo 80/16 wpm<80W3000> <W0>= The quick brown fox jumps over the lazy dog. = Disconnect power if the rig is on and plug the desired operating module into the main board of the ATS 3. Restore power and the rig will power up on one of the following QRP frequencies, determined by the installed band module. = .oder. /nein/ ,soweit, ?zeitlich? jetzt oder nie. + de hb9htc = nw Tempo 100/20 wpm<100W3000> <W0>= Nun kommen sie wieder, oder doch nicht? Sie steigen auf den Heart Brake Hill und springen hinunter - hinunter in das eiskalte Wasser des Goescheneralpsees. = aoegz uhmni kv2fe 097101 38472 962009 900146 = Bienvenue - mes dames, depuis plus de cent ans l'homme peut communiquer sans fil sur de grandes distances. Sur des distances a peine moin grandes les radioamateur enthousiaste y trouve tres beau passe-temps durant les loisirs. + de hb9htc = nw Tempo 120/24 wpm<120W3000> <W0>= 5u90j u0956 k8430 l9k9i vu3vi = Amateurfunkstationen haben keine Probleme, die Immissionsgrenze nach Anhang 2 der Verordnung ueber den Schutz der nichtionisierenden Strahlen (NISV) und damit auch die geforderten Sicherheitsabstaende einzuhalten. Das ist das Fazit der Piloterhebung in verschiedenen Kantonen. = HA1CW HB9HTC OE4ACC HB9AAQ Fred HB9AFH Hugo AA1DST Paul HB0LL F5NQL Maurice = Am NMD mache ich mit home made PA von HB9ABO und ATS 3 mit. Man wird mich nicht mehr ueberhoeren koennen. Das RST 599 ist dann sicher + de hb9htc = nw Tempo 140/28 wpm<140W3000> <W0>= RIT (Receive incremental tuning) and XIT (Transmitter incremental tuning) belongs to standart operation on the AT Sprint 3 rig. The rig is operated by using push button switches. Switches may have more than one function. = weniger ist oft mehr. Reden ist manchmal Silber - schweigen ist nicht immer Gold. Sport ist ungesund - kein Sport ist auch ungesund. Alles ist ungesund, nur die Mege macht es aus. Das predigte schon Paracelsus. = qwefb rgmkl hugnt 952091 = Lucerne liegt am Lac des quatre cantons. Geneva is situated at the lake of Geneva. Rorschach, Bregenz und Lindau liegen am Lac de Constance oder zu Deutsch - Bodensee. + de hb9htc <60W3000> <W0>= Das war das woechentliche Morsetraining des htc, Uebung Nr. 51 = dr op, cuagn next Monday = 73 de hb9htc.ch [ar]